様式第１－１０

残存縦視差の測定(mm)




           1               2                3                4                  5
            ＋              ＋               ＋                ＋              ＋




           6                7                8                9                10
            ＋               ＋               ＋               ＋               ＋




           11               12              13               14                15
            ＋               ＋               ＋               ＋                ＋




           16               17               18               19               20
           ○＋              ＋               ＋               ＋                ＋○
             主点                                                                 主点



           21               22               23               24               25
          ＋               ＋               ＋               ＋                ＋




           26               27               28               29                30
            ＋               ＋               ＋               ＋                ＋




           31               32               33               34                35
            ＋               ＋               ＋               ＋                ＋





注１．残存縦視差の測定位置は、主点基線を軸として密着写真上で横２cm、縦３cmの間隔を標準
とする。
２．出力データと対比できるように、測点番号を明記する。また、縦視差が制限を超えた地点は、
その大きさを明記する。
用紙の大きさはＡ４判とする。
