様式第１－１６
[bookmark: _Hlk110525175]数 値 図 化 精 度 管 理 表
	
	地 　区 　名
	
	地図情報レベル
	
	作業期間
	自　　　　年　月　日
至　　　　年　月　日

	図名又は図葉番号
	
	作 　業 　量
	
	
	



	モデル番号
	１
	２
	３
	４
	５

	図化機名
	
	
	
	
	

	作 業 員
	
	
	
	
	



		
	
	
	図郭及びモデルの範囲

	作業機関名
	
	
	
	
	

	主任技術者
	
	
	
	
	

	点　検　者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	　
	番号
モデル
	番号
コース

	写　真　番　号
	対　地　標　定　記　録（上段：基準点、下段：パスポイント等）
	標定使用点数
上段：平面
下段：標高
	接合の良否
上段：ﾓﾃﾞﾙ間
下段：図郭間

	
	
	
	平面位置の標定残差(m)※
	標 高 の 標 定 残 差(m)
	
	

	
	
	左
	右
	許容範囲内
	許容範囲を超える
	0.1以内
	0.2以内
	0.3以内
	0.5以内
	0.7以内
	1.0以内
	1.5以内
	1.5を超える
	
	

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　

		番号
モデル
	図　式　分　類（図化漏れ数、誤コード数）　上段：図化漏れ、下段：誤コード

	
	境界等

(11**)
	道路

(21**)
	道路
施設
(22**)
	鉄道

(23**)
	鉄道
施設
(24**)
	建物

(30**)
	建物
付属物
(34**)
	建物
記号
(35**)
	公共
施設
(41**)
	その他
小物体
(42**)
	水部

(51**)
	水部
構造物
(52**)
	法面
構囲
(61**)
	諸地
場地
(62**)
	植生

(63**)
	等高線

(71**)
	変形地

(72**)
	基準点

(73**)
	注記

(81**)

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注１．※平面位置の標定残差は第１０５条で規定する各地図情報レベルの誤差の許容範囲で判断する。
  ２．図葉単位に作成する。
		備　考

	





用紙の大きさはＡ４判とする。
