様式第１―４４

用地平面図データファイルの作成精度管理表

	地区名
	地図情報レベル
	作業機関名
	主任技術者
	点検者

	
	
	
	
	

	図名又は図面番号
	
	
	
	
	
	
	

	指摘

項目
	誤

記
	脱

落
	誤

記
	脱

落
	誤

記
	脱

落
	誤

記
	脱

落
	誤

記
	脱

落
	誤

記
	脱

落
	誤

記
	脱

落

	基準点位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基準点名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中心点位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中心点名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	境界点位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	境界点名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	境界標の種類
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用地取得線
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	境界線・行政界
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土地の所在
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地番
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	符号・不動産番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	所有者等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公共用地名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建


物
	図示
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＊家屋番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＊種類
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＊構造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＊床面積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＊所有者等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	＊恒久的地物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	＊引照データ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	構囲・小物体等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接合
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	整飾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	図郭・方眼寸法
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注１．「図郭・方眼寸法」は規定寸法より0.4㎜以上の差が出たものを記載する。
	２．該当項目に集計する場合は、用地平面図のデータ項目に従って集計する。
	３．画線の太さの相違及び図式の誤りは誤記に含める。
	４．登記情報による地目はカッコ書きとする。
	５．図面に該当項目のないものは斜線で該当欄を消す。
	６．＊印は計画機関の指示により、とくに記載する事項。
	７．土地の分筆をした場合など不動産番号が確定していない場合は、地番に符号をつける。
		（例えば309-2A 309-2は地番でAは符号）
用紙の大きさはＡ４判とする。
