[bookmark: _Hlk180393307]様式第３－２９
キャリブレーション記録簿
（航空レーザ測量／航空レーザ測深測量）
	直接定位装置名：
	点検年月日：　　　年　　月　　日

	所 有 機 関：
	点 検 機 関：

	レバーアーム測定値（実施日：　　　　年　　月　　日）
ＧＮＳＳ装置　 　X：         m	ＩＭＵ装置 X：           m
Y：         m	           Y：           m
Z：         m	           Z：           m

	ＩＭＵ取付概略ミスアライメント角度
Roll ：           deg 
Pitch ：           deg 
Yaw ：           deg

	キャリブレーション
キャリブレーションサイト：          地区
キャリブレーション方法 ：           方式（基準点：   点）

	撮 影 諸 元
使用航空カメラ：            焦点距離：   mm
撮影年月日：　　　　年　　月　　日
撮影縮尺：　　 　　コース数：	  写真枚数（モデル数）： 　 枚（     モデル）
地上ＧＮＳＳ基準局：

	概 略 撮 影 図


	キャリブレーション結果
補正量(arcmin)	  標準偏差(arcmin)
tx:           	  sdx：
ty:        	  sdy：
tz:       	  sdz：
	合 否 判 定
良 ・ 否

	
	点 検 者：


※ 判定基準：キャリブレーション結果の標準偏差が 0.5arcmin（60arcmin＝1deg）以内であること。
用紙の大きさはＡ４判とする。
