様式第１－１５
細部測量・地形補備測量・地図編集・数値編集・補測編集・数値地形図データ作成精度管理表
	作業名又は地区名
	図名又は図面番号
	地図情報レベル
	作  業  量
	作業期間
	作業機関名
	主任技術者
	点  検  者

	
	
	
	
	自    年  月  日
至    年  月  日
	
	
	

	項        目
	脱落
	誤記
	項        目
	脱落
	誤記
	項        目
	脱落
	誤記
	項        目
	脱落
	誤記

	境界等
(11**)
	種類
	
	
	公共施設
	形状    (41**)
	
	
	諸  地
(621*)
	区域界形状
	
	
	※

整

飾

等
	図名又は図面番号
	
	

	
	形状
	
	
	その他の小物体
	記念碑等  (420*)
	
	
	
	記号の種類
	
	
	
	図郭及び方眼寸法
	
	

	道  路
(210*)
	道路記号・道幅
	
	
	
	消火栓    (421*)
	
	
	場地
622*,3*
	記号の種類
	
	
	
	座標値等
	
	

	
	形状
	
	
	
	噴水・井戸(422*)
	
	
	
	記号の位置
	
	
	
	概見図行政区画図
	
	

	道 路 施 設
	橋        (220*)
	
	
	
	ﾀﾝｸ・高塔 (423*)
	
	
	植  生(63**)
	植生界等形状
	
	
	
	方位
	
	

	
	階段･ﾄﾝﾈﾙ (221*)
	
	
	
	灯台      (424*)
	
	
	
	植生記号の種類
	
	
	
	図歴等
	
	

	
	構造物    (222*)
	
	
	
	観測所    (425*)
	
	
	等高線(71**)
	形状
	
	
	
	その他
	
	

	
	側溝・並木(223*)
	
	
	
	輸送管    (426*)
	
	
	
	数値
	
	
	
	接  合
	
	

	
	道路標識等(224*)
	
	
	水 部
	形状      (51**)
	
	
	変形地
(72**)
	種類
	
	
	

	
	付属物(22 5*,6*)
	
	
	水部構造物
	桟橋      (520*)
	
	
	
	形状
	
	
	

	鉄  道　　　
(23**)
	記号及び軌道幅
	
	
	
	護岸      (521*)
	
	
	基準点
(73**)
	位置・種類
	
	
	

	
	形状
	
	
	
	滝・水門  (522*)
	
	
	
	数値
	
	
	

	鉄　道
施　設
	橋･ﾄﾝﾈﾙ(240*,1*)
	
	
	
	水制      (523*)
	
	
	注　　　　記
	行政名
	
	
	

	
	雪覆い等  (242*)
	
	
	
	流水方向  (524*)
	
	
	
	居住地名
	
	
	

	建  物(30**)
	種類
	
	
	
	距離標    (525*)
	
	
	
	交通施設
	
	
	

	
	形状
	
	
	法　面
	人工斜面  (610*)
	
	
	
	建物等
	
	
	

	建物付属物  (34**)
	
	
	
	被覆      (611*)
	
	
	
	小物体
	
	
	

	建物記号(35**)
	種類
	
	
	
	法面保護  (612*)
	
	
	
	水部等
	
	
	

	
	位置
	
	
	構　囲
	柵        (613*)
	
	
	
	土地利用
	
	
	

	公共施設
	種類
	
	
	
	塀        (614*)
	
	
	
	地形等
	
	
	


注 1. 各工程作業ごとに、該当する項目を選んで図面単位に作成する。該当しない項目欄には斜線で抹消する。
	2. 各項目の脱落、誤記等はスクリーンモニタを用いた目視点検結果や点検用出力図による点検結果に基づいて集計し、その個数を記載する。
	3. ※印欄は、地形補備測量の場合記載しない。
	4. (****)は、取得分類コードを示す。

用紙の大きさはＡ４判とする。
